**2、 外语听力耳机技术要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **技术参数规格及要求** | **数量** | **备注** |
| 学生外语听力耳机 | 1.调频范围 ：FM 65—108MHZ  2.信 噪 比： 优于45db  3.接收灵敏度：优于 3.5μV  4.频率响应： 50-11000Hz  5.输出功率： ≥50mW  6.电 源：DC3V，内装二节五号AA电池  7.天线；拉杆铜天线（耳机上的线不得外露）  8.喇叭：40mm  9.全数字显示。  10.按【电源】按键开机，开机后耳机自动进入上次关机前的收听状态。  11.在开机装态再次按【电源】按键，关闭耳机。  12.开机后，耳机置〈公共调频广播〉模式，按【选台+】键或【选台-】键耳机手动搜索电台，每点按一次频率增加或减少100KHz。  13.在开机装态，能调节耳机收听的音量大小。  14.必须提供可信的耳机检测报告 | 6000副（2000副/年） | 三年销售权 |

**备注：**1、中标供应商到学校设点销售（学校提供场地，交货时间为每年的10月份，具体时间另商，由学生自愿购买，中标供应商当场收取货款,招标单位不负责货款结算）。2、谈判现场需带耳机样品至少3件供招标方进行测试。3、一年销售结束，经过验收合格，续签下一年供应资格。

预算价：35.00元/副，总价：70000.00元。