**语音室参数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序****号** | **整改****项目** | **技术参数或整改事由** | **整改****数量** | **单****位** | **整改预****算单价** | **整改预算****合计价** |
| 1 | 高档学生耳机 | 415语音教室学生耳机损坏69个，用418语音教室更换39个，需要新增30个。 | 30 | 副 |  |  |
| 2 | 交换机H3CS5024P | 产品类型 千兆以太网交换机 应用层级 二层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 48Gbps 包转发率 35.71Mpps端口结构 非模块化 端口数量 24个 端口描述 24个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口、4个千兆电接口控制端口 1个Console端口 传输模式 全双工/半双工自适应网络标准 IIEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x 纠错 VLAN 最多支持255个符合IEEE 802.1q标准的VLAN，VLAN ID在1-4094范围内可配 最多支持24个基于端口的VLAN QOS 支持802.1p优先级 支持每端口4个优先级队列 网络管理 支持Web网管 支持通过Console口命令行配置 支持Telnet远程管理 支持通过SNMP实现流量监控 | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 精密净化10KVA稳压器JJW-10KVA | 产品尺寸：50cm×25cm×42cm(长×宽×高)、输入电压：AC180V-260V、输出电压：AC220V±1%、输出精度：±1%、响应速度：≤50mS（电压变化10%）、过压报警保护：≤246V±4V、 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 教师主机、显示屏联想启天M4550 | Intel I3-Q150主板/4G DDR4内存/1TB 7200转SATA3硬盘/DVD刻录光驱/1G独立显卡/6个USB接口（前2后4，其中后置2\*UBS3.0，前置USB2.0接口分离放置，不干涉外接设备同时使用）/PS2防水抗菌键盘鼠标（提供抗菌报告）/1个PCI-E\*16，2个PCI-E\*1，1个PCI槽位/310W电源/20寸液晶显示屏 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 开空 | 415语音教室于2008年建设，原有开空和2.5平方线缆已老化，建议重新铺设。 | 1 | 组 |  |  |
| 6 | 6m2电缆线 | 6 | 卷 |  |  |
| 7 | 电缆铺设工时费 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 网线 | 415语音教室于2008年建设，网线作老师端和学生终端的传输介质，目前线路老化，传输速度有所衰减，且个别端口损坏，建议重新铺设。 | 5 | 箱 |  |  |
| 9 | 水晶头 | 2 | 盒 |  |  |
| 10 | 网络信息点工时费 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 学生两联桌玻璃修复 | 415语音教室学生桌玻璃共50块，损坏37块，玻璃可从418教室调整，需要修复玻璃卡扣和玻璃固定。 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |